PowerTrans v.1.0  Created by Kornilov O. [Wild User] (c)2004.
 
          РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЁТА ТРАНСФОРМАТОРА ОТ  12.02.2013 / 15:51:02
 
          >>> ДАННЫЕ СЕРДЕЧНИКА
 
          Используемый сердечник - П-образный, ленточный(Тип ПЛ,ПЛМ).
          Размеры: 
             "A" - 15 мм. ( Ширина керна магнитопровода ).
             "B" - 13 мм. ( Толщина керна, либо высота кольца ).
             "C" - 18 мм. ( Ширина окна или внутренний диаметр кольца ).
             "H" - 62 мм. ( Высота окна ).
          Габаритная мощность сердечника - 21,8 V/A.
          Площадь сечения магнитопровода - 2,0 кв.см.
          Площадь сечения "окна" - 11,2 кв.см.
          Ориентировочная площадь сечения обмоток - 7,1 кв.см.
 
          >>> ПЕРВИЧНАЯ ОБМОТКА 
 
          Напряжение сети - 220 V.
          Количество витков первичной обмотки - 3503,7
          Диаметр провода для первичной обмотки - 0,17 мм.
          Потребляемый от сети ток при максимальной мощности - 0,10 A.
 
          >>> ВТОРИЧНЫЕ ОБМОТКИ
 
          Суммарная мощность вторичных обмоток - 14,66 V/A.
 
          Обмотка ¹1
          Заданное напряжение - 170 V.
          Заданный ток - 48 mA.
          Количество витков - 2707,4
          Диаметр провода - 0,117 мм.
 
          Обмотка ¹2
          Заданное напряжение - 6,5 V.
          Заданный ток - 1000 mA.
          Количество витков - 103,5
          Диаметр провода - 0,533 мм.

 
          Спасибо за пользование программой PowerTrans!