CT-2019D, CT-2119PD/PDT, U3E/Y2/Y2E, CT-14W30M

На панели телевизора одновременно нажать на кнопки (VOL+) и (VOL-), удерживая их, включить телевизор. Выход POWER OFF.

29CT23FSR проц TDA9384PS/N3/3

Установить громкость-0 с ПДУ, нажать MUTE на ПДУ и кнопку MENU на передней панели телевизора и удерживать их в течении 2с На экране должна появиться S.

29CT42FSQ проц. TDA9381-7NA

MENU 8500

Выбор опций от 0 - 9

шасси B-E2 CT2899, 7171 Для проц. CCU11

нажать (• ) (C) (H) Для проц. CCU12

Нажать отверткой на контакт в отверстии около клавиатуры и нажать сразу кнопку (S) выход (LOAD)

шасси MX TV 2561-TN 100 Hz, TV 2861-TN 100 Hz, TV 2961-TN 100 Hz, TV 2561-T Multi 100 Hz, TV 2861-T Multi 100 Hz, TV 2961-T Multi проц. SDA30C264M

1. Выключить ТВ в режим STANDBY

2. Нажать volume minus на локальной клавиатуре и в это же время начинайте вводить пароль: MENU, TV , i с ПДУ. Отпустите volume minus после того, как нажмёте MENU. На панели ТВ включится светодиод.

3. Включите ТВ по двойному нажатию кнопки TV и включите сервисное меню, нажав кнопку i.

шасси SP. CT2161 CT2565 CT2567 CT2865 CT2867

С пульта (MUTE) (OK) (TV). Запись данных (OK). выход (TV)

шасси STEREO PLUS SP71S1 Проц. SPL51-R02 (SPL50-R01) 422AX9731

Перевод звука в стандарт I припаять резистор 100ом между шиной 5в и выв.27(IF-Code), перевод в BG/DK - резистор 3,3ком.

Вход в сервис: с ПДУ нажать MUTE,OK(M), TV. Выбор - вверх-вниз, изменение - вправо-влево, сохранение OK(M), выход - TV.

шасси STEREO PLUS2 TV2851TN проц. SDA30C263M2

Вход в сервисный режим:

Когда ТВ в режиме Stby - Нажать VOL-- на локальной клавиатуре и одновременно начать вводить код: MENU и TV. (Отпустить VOL -- после того, как была нажата кнопка MENU и включить ТВ нажатием кнопки TV). Активировать сервисное меню нажатием кнопки " i " ПДУ.

В нормальном режиме: Нажать VOL-- на локальной клавиатуре и одновременно начать вводить код: MENU и TV. (Отпустить VOL -- после того, как была нажата кнопка MENU). Активировать сервисное меню нажатием кнопки " i " ПДУ. Можно переключать SERVICE/TV при помощи (TV), (i).

Конфигурация - красная.

В память - (OK)

Выход - выключить из сети.