CAISH

На схеме

LC863532 а на нем самом ТН-50J2 3QR3

По схеме LA76810 а в натуре LA76810A

Схема полностью совпадает!!! Стало быть видеопроцы однозначны!!!!

Вход в сервис recall + громкость(-) на морде.

(не путать Recall с дисплеем,как на Хитачи).Должно загореться вверху Factory.

Далее выбирать поочередно кнопкой Mute страницы сервиса.

Выход из сервиса такой же как и вход.