PowerTrans v.1.0  Created by Kornilov O. [Wild User] (c)2004.
 
          РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЁТА ТРАНСФОРМАТОРА ОТ  27.06.2014 / 23:26:42
 
          >>> ДАННЫЕ СЕРДЕЧНИКА
 
          Используемый сердечник - П-образный, ленточный(Тип ПЛ,ПЛМ).
          Размеры: 
             "A" - 22,5 мм. ( Ширина керна магнитопровода ).
             "B" - 32 мм. ( Толщина керна, либо высота кольца ).
             "C" - 21 мм. ( Ширина окна или внутренний диаметр кольца ).
             "H" - 59 мм. ( Высота окна ).
          Габаритная мощность сердечника - 89,2 V/A.
          Площадь сечения магнитопровода - 7,2 кв.см.
          Площадь сечения "окна" - 12,4 кв.см.
          Ориентировочная площадь сечения обмоток - 9,3 кв.см.
 
          >>> ПЕРВИЧНАЯ ОБМОТКА 
 
          Напряжение сети - 220 V.
          Количество витков первичной обмотки - 943,1
          Диаметр провода для первичной обмотки - 0,36 мм.
          Потребляемый от сети ток при максимальной мощности - 0,41 A.
 
          >>> ВТОРИЧНЫЕ ОБМОТКИ
 
          Суммарная мощность вторичных обмоток - 83,56 V/A.
 
          Обмотка ¹1
          Заданное напряжение - 300 V.
          Заданный ток - 250 mA.
          Количество витков - 1286,0
          Диаметр провода - 0,283 мм.
 
          Обмотка ¹2
          Заданное напряжение - 6,3 V.
          Заданный ток - 600 mA.
          Количество витков - 27,0
          Диаметр провода - 0,438 мм.
 
          Обмотка ¹3
          Заданное напряжение - 6,3 V.
          Заданный ток - 600 mA.
          Количество витков - 27,0
          Диаметр провода - 0,438 мм.
 
          Обмотка ¹4
          Заданное напряжение - 20 V.
          Заданный ток - 50 mA.
          Количество витков - 85,7
          Диаметр провода - 0,126 мм.

 
          Спасибо за пользование программой PowerTrans!