Список режимов

PW, CP , TC , HSH, WR, WG, WB, Ys, Yn, Yp, CL, OSD, Op1 CB, Op2 F3, Op3 45, NOp 1C, DSC 0, AVn 3, Sp1 2, XQ 3, Init 0 v1.1a, IF 38.00, AG 38, VS, VA, VSD, VSH, SC, EW, CP

Когда включаю VS, изображение делится по горизонтали, верхняя часть показывает помехи, так как тюнер не настроен, а нижняя часть черная. Диагональ 51см.

horizont 54ctv-670-I-9 шасси 670м, кадровая развертка TDA8356, видиоусилитель TDA6107Q, Видеопроцессор tda8842, память 24c08w6, SAA5541PS/M5/0598 CB1401 RUBIN\_PRO\_V1.1 (от рубина) SAA5541PS/M5/0218 CTV832PR 0 v1.0 (родной)