CLATRONIC Шасси PT92-90 проц. TDA9350PS/N1/2K0172

Вход в сервис: SUB-PAGE(часы ТХТ) на ПДУ и Volume - на самом ТВ.

шасси TV2K CTV576VT проц. ST92T195C7B1/MBF

Нажать скрытую кнопку на ПДУ ( размещена под курсорной кнопкой "треугольник вниз" в нижнем ряду кнопок - средняя, для доработки ПДУ необходимо выломать это окошко и установить эту кнопку ). Перемещение по пунктам меню P+, P-, регулировка параметров кнопками VOL+ VOL-. Для выхода во вложенное меню нажать кнопку OK. Выход из сервиса - STANDBY.